;TPicSim1
;Programm zum Test des 16F84-Simulators.
;Es werden alle Literal-Befehle gepr?ft
;(c) St. Lehmann
;Ersterstellung: 23.03.2016
;

;Definition einiger Symbole
;zuerst Hardware-Register
status   equ 03h
ra       equ 05h
rb       equ 06h

;f?r den Benutzer frei verwendbare Register
count    equ 0ch

;Definition des Prozessors
    device 16F84

;Festlegen des Codebeginns
    org 0
start
    movlw 11h           ;in W steht nun 11h, Statusreg. unver?ndert
    andlw 30h           ;W = 10h, C=x, DC=x, Z=0
    iorlw 0Dh           ;W = 1Dh, C=x, DC=x, Z=0
    sublw 3Dh           ;W = 20h, C=1, DC=1, Z=0
    xorlw 20h           ;W = 00h, C=1, DC=1, Z=1
    addlw 25h           ;W = 25h, C=0, DC=0, Z=0


ende
    goto ende           ;Endlosschleife, verhindert Nirwana

